En

Conf t

Int fa0/0

Ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

No shutdown

Do write memory

Ip dhcp pool net1

Network 192.168.0.1 255.255.255.0

Exit

Int fa0/1

Ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

No shutdown

Do write memory

Ip dhcp pool net2

Network 192.168.1.1 255.255.255.0

Exit

exit